**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Планетарный миксер**

****

Уважаемые Покупатели,

перед началом эксплуатации аппарата внимательно прочитайте настоящее Руководство.



**Главные составные части:**

a: основание

b: дежа

c: венчик

d: соединительный подшипник

e: голова

f: подъемная ручка

g: регулирование скорости

h: кнопка включения

i: крюк для теста (опционально)

j: лопатка (опционально)

k: крышка чаши (опционально)

# Важные рекомендации

* Перед началом эксплуатации планетарного миксера **внимательно и полностью** прочитайте все сведения и рекомендации, содержащиеся в настоящем Руководстве.
* Аппарат следует применять **только в целях его предназначения**.
* Перед началом работы установите аппарат на ровную горизонтальную поверхность.
* Поместите аппарат как можно ближе к источнику электропитания: это поможет быстро отключить смеситель в случае необходимости.
* Аппарат **не следует устанавливать в непосредственной близости от открытого пламени** (печей, духовых шкафов и других источников тепла).
* Во избежание поражения электрическим током **не работайте с аппаратом вблизи водных источников или иных жидкостей.**
* **Не перегибайте и не пережимайте силовой шнур.** Во избежание спотыкания не допускайте провисания шнура по кромке стола или прилавка.
* **Перед заменой деталей или принадлежностей не забудьте выключить аппарат.** Сделайте то же самое перед контактом с подвижными частями машины.
* Убедитесь в соответствии напряжения в месте установки значению показателя, указанному на шильдике с техническими характеристиками аппарата. Этот шильдик находится в нижней части блока привода. **Миксер подключается к сети электропитания только переменного тока напряжением 220~240 В.** Перед включением вилки силового шнура аппарата в розетку электропитания регулятор скорости (g) должен находиться в положении “0”.
* Аппарат должен работать **только с тем** типом электропитания, что

указан в шильдике с техническими данными.

* Обесточьте неиспользуемый аппарат; сделайте то же самое перед его чисткой (мойкой).
* **Не применяйте аппарат вне помещения**: он предназначен для эксплуатации только внутри помещения.
* **Не используйте** аппарат с поднятым приводом.
* Во время работы **не касайтесь пальцами подвижных частей аппарата**.
* **Ни в коем случае не запускайте миксер вхолостую; не оставляйте работающий аппарат без присмотра!**
* Все ремонтные работы должны производиться **только** аккредитованными квалифицированными специалистами.
* **Не пытайтесь ремонтировать аппарат своими силами**: имеется опасность поражения электрическим током со стороны деталей, находящихся под напряжением, а также причинения травм подвижными частями, с которых сняты защитные крышки.
* **При повреждении силового шнура его необходимо заменить** силами специалиста производителя аппарата либо его сервисного агента, либо любым лицом, имеющим соответствующую квалификацию для производства подобного типа работ.
* Примите к сведению то, что при передаче миксера какой-либо третьей стороне Инструкции по эксплуатации также передаются в качестве необходимой принадлежности.
* **Производитель не несёт ответственность** за возможный ущерб, ставший следствием неправильной эксплуатации и несоблюдения представленных здесь инструкций и игнорирования замечаний, касающихся норм и правил Техники безопасности (ТБ).

# Технические параметры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Параметры | | |
| B5S | B7S | B10S |
| Объем чаши | 5 литров | 7 литров | 10 литров |
| Количество яиц | 500гр | 750гр | 1000гр |
| Количество теста | 500гр | 750гр | 1000гр |
| Сыпучие материалы | 500гр | 750гр | 1000гр |
| Вес нетто | 13кг | 13,3кг | 15кг |
| Вес брутто | 14кг | 14,5кг | 16,3кг |
| Габариты товара | 380\*240\*375мм | 380\*240\*405мм | 380\*240\*445мм |
| Габариты упаковки | 450\*310\*440мм | 450\*310\*470мм | 450\*310\*510мм |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Параметры | | |
| B5S | B7S | B10S |
| Мощность | 500w | 500w | 500w |
| Вольтаж | 220-240V | | |
| Номинальная частота | 50/60Hz | | |
| Номинальный ток | 1.6A | | |
| Скорость | Обороты 0 ~ 302 об/мин,  Вращение0 ~ 1000 об/мин | | |
| Рабочая среда | В помещении | | |

# Перед первым применением

Все детали планетарного миксера необходимо тщательно промыть. (см. раздел: Чистка (мойка)).

Вытащите силовой шнур, убранный в основание аппарата, на требуемую длину и подключите его вилку в розетку электропитания с защитным нулем.

# Инструкция по использованию

1. Отключите питание. Ослабьте подъемную ручку, чтобы поднять головку в фиксированное положение. Затем установите аксессуар в корпус, поверните на 40 градусов влево.

2. Установите дежу из нержавеющей стали на место и вращайте против часовой стрелки в правильном направлении, пока дежа не окажется в выемке, затем поверните, чтобы установить ее на выемку. Если вам нужно вынуть ее, просто поверните ее в противоположном направлении.

3. Закрепите крюк для взбивания теста, венчик для взбивания яиц, либо смесительную лопатку на ножевом соединителе и поверните последний по часовой стрелке до жесткой фиксации насадки.

4. Поверните подъёмную рукоятку в направлении стрелки (нанесена на корпусе аппарата) и нажмите рукой на крышку корпуса вниз.

5. Вставьте вилку силового шнура в розетку электропитания и включите режим ”P” для краткого применения или же установите регулятор скорости работы в одно из положений от 1 до 6 для длительного применения аппарата.

**Контроль скорости**

Яичный венчик используется для смешивания материала с малой вязкостью, такого как крем и яйцо. Контроль скорости составляет **2 一 3.**

Лопатка используется для смешивания летучих материалов, таких как мясная начинка. Контроль скорости **1一2.** **Контроль скорости не должен превышать 2, иначе машина будет повреждена.**

Крюк для теста используется для перемешивания больших вязких материалов, таких как тесто. Контроль скорости **0 一 1.**

6.Поверните регулятор скорости в положение “0”.

7. Повернув рукоятку подъема по часовой стрелке, поднимите привод.

8. Снимите Дежу с основания миксера.

**Обратите внимание!**

1. Держите миксер чистым и сухим каждый день.

2.Не включайте машину, когда нет ничего для перемешивания.

3. Если аксессуар касается чаши, пожалуйста, выполните регулировку.

4. При использовании в течение одного года, пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным поставщиком для регулярного осмотра и технического обслуживания.

5.Не используйте детали от других поставщиков, в противном случае возможны повреждения или опасность.

# Возможные проблемы и их решения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Проблема** | **Возможное решение** |
| **1** | Когда вы включаете переключатель, миксер не работает, и индикаторная лампа не горит. | Проверьте, работоспособна ли вилка. Либо выключите миксер, поверните ручку на 0, затем снова включите миксер. |
| **2** | Температура двигателя становится выше, темп мешалки замедляется. | Проверьте напряжение; изменить и использовать правильную мешалку; поменять ремень |
| **3** | Внезапная остановка работы миксера. | Поменяйте и используйте правильную мешалку; Поменяйте  предохранитель; Уменьшите нагрузку; Подождите несколько минут, затем включите. |
| **4** | Скорость не переключается. | Затяните или замените ручку. |
| **5** | Голова не может быть поднята или опущена. | Ослабьте подъемную ручку и попробуйте снова. |

В случае возникновения неразрешимых проблем, обратитесь к дилеру, у которого покупали данный продукт. Мы предложим Вам лучший сервис.

**Гарантия:**

Гарантийные обязательства теряют силу в случае нарушения правил обслуживания миксера, перегрузки, а также не соблюдения правил технического обслуживания.

При неисправностях миксера обращайтесь по месту приобретения.

**При обращении за дополнительной информацией, сообщайте модель миксера и серийный номер**.


**Чистка (мойка)**

Перед проведением операции по чистке (мойке) миксера переведите регулятор скорости в положение “0”, а вилку силового шнура выключите из розетки электропитания.

1. После работы с планетарным миксером и до начала чистки необходимо выждать некоторое время, дав ему остынуть.
2. Для мойки внутренней части аппарата применяйте губку, смоченную в растворе нейтрального моющего средства.
3. Для чистки внешней и внутренней поверхностей миксера, а также брызгозащитной крышки не применяйте какие-либо абразивы и спиртсодержащие вещества.
4. В ходе мойки ни в коем случае не погружайте миксер в воду.
5. Крюк для взбивания теста, венчик для взбивания яиц и

смесительная лопатка **НЕЛЬЗЯ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.** Эти принадлежности допускается мыть только в тёплом водном растворе моющего средства.

**Принципиальная электрическая схема**



**Акт рекламации:**

Наименование оборудования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание проблемы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Покупатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес установки оборудования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата Подпись, печать

Должность лица, заполняющего акт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Обратите внимание, что к акту рекламации должны быть приложены следующие документы:**

Акт пуска,

фото серийного номера,

Фото/видео проблемы (если это возможно)